Головні інструменти які нам знадобляться для оновлення ARTLINE TvBox KM6  
1. Usb флеш накопичувач  
2. Ноутбук чи комп’ютер

3. ARTLINE TvBox KM6

4. Кабель USB Type A USB Type A <https://cdn.comfy.ua/media/catalog/product/p/o/powerplant_usb_2.0_am-usb_2.0_am_0.5m_black_kd00as1213_.jpg>

Також посилання на усі прошивки використані у відео:  
1. Оригінальна прошивка Artline 0.3.7 (KM6\_ota\_0.3.7.zip)

[https://cutt.ly/LnfHHIo](https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVPRXpuQ0Y4YTE1TVJVSWlybU9MZDJRQU5XUXxBQ3Jtc0trUmVzdWZuSm5rTHBjd3R6VmFHQmJENTdCcW1NeUxoQmlBSGJ6LURHakhtWGJvbWhlRy1WRkZ4QTVmaUNaNW00TFhjVGZHbjdZQlo2U2M0TmNObzFtcndxaUxfcDZaTUsybVJyUzBGRW1ySm5BV0YwVQ&q=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FLnfHHIo&v=KSiSGVdnAAE)  
2. Оригінальна прошивка Ugoos 0.3.7 (AM6\_0.3.7.7z)

[https://mega.nz/folder/iokzxLCB#1e-2pG\_dPHfYowgDYEG\_LQ/file/KkU1hIga](https://mega.nz/folder/iokzxLCB%231e-2pG_dPHfYowgDYEG_LQ/file/KkU1hIga)  
3. Оригінальна прошивка Ugoos 0.5.4 (AM6\_ota\_0.5.4.zip)  
<https://mega.nz/folder/Ls9GCSIK#r0ONVtwPSJR2cHv4itkjmA/file/Gx1EgCZR>

Застереження: будьте уважні, всі прошивки в назвах яких є напис ota – призначені для оновлення через інтерфейс пристрою із usb, без такого напису у назві – для оновлення через USB Burning Tool

Підготовка: для початку підготуйте usb накопичувач, буде достатньо від 2 гігабайт, відформатуйте його у файлову систему fat32, та скопіюйте на нього першу прошивку Artline 0.3.7. Завантажуємо ARTLINE TvBox KM6 та прошиваємо як на відео. Ви можете пропустити цей крок, якщо одразу хочете прошити на Ugoos 0.3.7. Робіть все суворо за інструкцією, щоб уникнути пошкодження пристрою. Встановіть USB Burning Tool (іде у комплекті з прошивкою за посиланням), далі робіть все як на відео.

При виникненні помилки на будь якому етапі – поверніться до попереднього пункту і повторіть його